1. 被服类招标需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格CM(缩水后） | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 参数 | 款式参考 |
| 1 | 男女医生长袖工作服（提供样品 | S-4XL特体 | 件 |  | 400 |  | 1. 面料65/35,45/2\*21,138\*71双面斜纹面料，
2. 色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级
3. 水洗变化率、可分解芳香胺染料，甲醛含量,PH值符合国家标准GB/1804-2010B类要求，
4. 胸前需要印院名，
5. 附成衣或面料检测报告
 | 西服领，衬衫袖口 |
| 2 | 护士长袖工作服（提供样品） | S-4XL特体 | 件 |  | 190 |  | 立领偏开，暗门襟，衬衫袖口 |
| 3 | 护士裤 | S-4XL特体 | 件 |  | 77 |  | 腰松紧，抽带，两侧口袋，裤腿中缝切线 |
| 4 | 护士帽 | S-4XL特体 | 顶 |  | 120 |  |
| 5 | 男医生短袖工作服 | S-4XL特体 | 件 |  | 185 |  | 1、面料65/35,23\*23,104\*61平纹面料，2、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级3、水洗变化率、可分解芳香胺染料，甲醛含量,PH值符合国家标准GB/1804-2010B类，4、需要印院名，5、附成衣或检测报告 | 西服领，短款 |
| 6 | 女医生短袖工作服 | S-4XL特体 | 件 |  | 200 |  | 西服领，长款 |
| 7 | 护士短袖工作服 | S-4XL特体 | 件 |  | 80 |  | 同冬装 |
| 8 | 北圩路门诊部口腔内穿衣（定制，提供样品 | 进口高端抗静电S-4XL | 件 |  | 8 |  | 聚脂纤维85%，棉15%，内置抗静电丝，静电压半衰期合格，克重≥225克/平方，经编微弹面料，耐水洗、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐氯漂色牢度、耐干磨色牢度≥4级，缩水率≤2，甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺符合GB18401-2010B类，国家标准。 | 圆领，肩开口钉扣，袖口螺纹，衣下摆两侧开叉出来，裤腰松紧抽带，两侧插袋 |
| 9 | 北圩路门诊部男女医生长袖（定制，提供样品） | 进口高端抗静电S-4XL | 件 |  | 10 |  | 1. 面料成分：93%聚酯纤维7%棉（±2）

2、抗静电性能洗前，洗后，优异3、克重≥230g/㎡，4、甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺等符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》 B 类产品要求。5、 色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4级 6、附成衣或面料检测报告  | 西服领，口袋为暗插袋，男医生袖口有袖袢，女医生两侧腰带 |
| 10 | 手术室洗手衣裤 | S-4XL | 件 |  | 100 |  | 1、面料：60%棉、40%聚酯纤维。2、纱支：21\*21，密度：108\*583、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺等符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》 B 类产品要求 。 | V领，领口袋口不同颜色区分大小，裤要松紧+抽带，抽带锁眼处加固挡眼布固定，两侧插袋 |
| 11 | 手术衣（提供样品） | 衣长140.全围140 | 件 |  | 200 |  | 4、耐氯洗漂消毒，耐皂洗色牢度4级。5、耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦色牢度≥46、耐高温洗涤，耐高温消毒，不起球、落絮少。附成衣或面料检测报告 | 全包围 |
| 12 | 治疗巾 | 90\*60 | 条 |  | 200 |  |  |  |
| 13 | 单层中单 | 210\*130 | 条 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | 双层中单 | 220\*185 | 条 |  | 100 |  |  |  |
| 15 | 双层治疗巾 | 85\*55 | 条 |  | 100 |  |  |  |
| 16 | 剖腹单 | 360\*220 | 条 |  | 50 |  |  | 距上方120处切口，切口大小45\*8，切口上端蓝色▲ |
| 17 | 洞巾 | 140\*140 | 条 |  | 50 |  |  | 中间直径20公分圆孔 |
| 18 | 大包布（提供样品） | 120\*120 | 条 |  | 200 |  | 1、面料：100%棉2、纱支：21\*16，密度：128\*603、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺等符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类产品要求。4、耐氯洗漂消毒，耐皂洗色牢度4级。5、耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦色牢度≥4，附检测报告6、耐高温洗涤，耐高温消毒，不起球、落絮少。包布面料检测报告 |  |
| 19 | 器械包布 | 180\*150 | 条 |  | 100 |  |  |
| 20 | 中包布 | 100\*100 | 条 |  | 200 |  |  |
| 21 | 小包布 | 80\*80 | 条 |  | 200 |  |  |
| 22 | 被套 | 240\*160 | 床 |  | 100 |  | 同床罩材质 |  |
| 23 | 被芯 | 常规 | 床 |  | 10 |  | 面全棉2、纤维含量（填充物）：**聚酯纤维100%；填充整张羽丝棉600g/m2**，电脑绗缝，耐工业洗涤不变形，蓬松性佳。3.甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺等符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》 B 类产品要求。 |  |
| 24 | 枕芯 | 常规 | 床 |  | 35 |  |  |  |
| 25 | 枕套 | 74\*47 | 床 |  | 100 |  | 55%棉/45%聚酯纤维（±3），纱支32\*21 密度140\*75（±3）。2、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺等符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》 B 类产品要求 。3、耐次氯酸盐漂白色牢度，耐皂洗色牢度≥4级，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐摩擦色牢度≥4。颜色蓝色，付成品或面料检测报告 |  |
| 26 | 床单 | 2.85\*1.6 | 床 |  | 20 |  |  |
| 27 | 床罩（提供样品） | 常规 | 床 |  | 100 |  |  |
| 28 | 床罩(开孔，木耳边） | 200\*88+10\*55 | 床 |  | 30 |  | 木耳边，四周压筋 |
| 29 | 病员服（上衣） | S-4XL | 件 |  | 20 |  | 60%涤40%棉，纱支TEX（29+29/2）\*30（±1），密度（根/10cm）280\*240（±1）色织条，甲醛、PH值符合GB18401-2010B类，耐干磨、耐湿，磨色牢度达到≥4级， | 上衣肩袖前后开片订扣，裤腿两侧开票钉扣， |
| 30 | 病员服（裤子） | S-4XL | 件 |  | 20 |  |
| 31 | 毛巾被 | 180\*80 | 条 |  | 20 |  | 全棉，900克 |  |
|  | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |